**1**吹奏前的组合

步骤一 ：

组合吹嘴时请先在软木上凡士林或软木膏 。



**cork** **grease**

步骤二 ：

请以左右旋转的方式轻轻的将吹嘴装进吹口管 。请 留约两公分的软木塞在吹嘴外 ，并注意不要将吹嘴 装的太紧 。

|  |
| --- |
|  |

步骤三 ：

将吹口管与身管以左右旋转方式接合 ，调整吹口管 角度后锁紧束头螺丝 。



|  |
| --- |
| B. |

|  |
| --- |
| A. |





步骤四 ：

将竹片放在吹嘴上并以吹口束固定 。组合时请确认 竹片顶端与吹嘴顶端是对齐的 , 并且勿将螺丝过度 锁紧 ，锁紧后可再微微放松一点 。

|  |
| --- |
|  |

**2** 吹奏后的拆卸

步骤一 ：

吹奏完毕后 ，松开束头的螺丝 ，再将吹口管从身管 移开 。

|  |
| --- |
|  |





步骤二 ：

轻轻的以左右旋转的方式将吹嘴与吹口管分开 。

|  |
| --- |
|  |

步骤三 ：

将竹片取下并将之放至安全的地方晾干 。

|  |
| --- |
|  |

**3** 吹奏后的检查与保养

步骤一 ：

将通条布放入喇叭管内 ，并利用另一端的金属块把 通条布拉出 ，以吸净管体内的水气 。

|  |
| --- |
|  |



步骤二 ：

使用擦拭布轻轻的擦拭管体与按键 。在擦拭过程中 请注意不要用力按压按键以免造成刮伤或任何损

害 。



|  |
| --- |
|  |

步骤三 ：

洗净吹嘴及竹片 ，将竹片上水分擦干后 ，再存放回 竹片匣内以延长竹片的寿命 。

!

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

**4**

注意事项

1. 请定期于螺栓衔接处上油 ，保持按键灵活顺畅 。

2. 在组装和拆卸时请勿过度压迫按键而破坏了乐器 的组装质量 。

3. 练习结束后请把乐器放置入乐盒或是乐器架上 , 请不要将沙克斯置放在谱架 、椅子 、床上或任何 可能会掉落及有人可能会碰撞或可供人坐在上面

的表面上 ，以免因为不小心而摔坏或压坏 。

|  |
| --- |
|  |



|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

4. 请不要刷洗皮垫的表面 ，以免会缩短皮垫寿命 。



|  |
| --- |
|  |





5. 请不要过度使用保养液或清洁液于乐器表面上 ， 过度使用会使清洁液残留将导致键联动不顺或生 锈 。只需用所附赠的擦拭布清洁即可

6. 请勿将乐器置于过度干燥或溼气过重的环境内 ， 以免皮垫易因环境变化导致损害 。

7. 请不要尝试自己调整乐器 ，任何调校的动作应该 交由合格及有经验的调整师或维修店处理 。