

**1**吹奏前的组合

步骤一 ：

请将乐器小心地取出乐盒 。

步骤二 ：

请将吹口装进吹口管并轻轻旋转四分之一圈 。

**2**

吹奏后的拆卸

步骤一 ：

吹奏后 ，请按压漏水口并吹气以去除乐器内部多余 的水气 。









步骤二 ：

将吹口取下擦干 ，并置于乐盒内 。

步骤三 ：

使用乐盒内之软布将乐器上之指纹及脏污擦拭干净 以保护乐器涂装 。

步骤四 ：

将乐器小心地收回乐盒 。

**3** 吹奏后的检查与保养

1. 将吹口收回乐盒前请先将其擦拭干净 。

2. 当活塞需要润滑时 ，请使用活塞润滑油并依照下 列步骤 :

a. 一次只润滑一个活塞 。

b. 小心地旋开缸管上盖并将部份活塞由缸管中拉 起 。

c. 将适量润滑油滴在活塞表面 。

|  |
| --- |
|  |





d. 将活塞放回缸管中 ，并轻轻旋转直到导定片接合 于导定沟中 。

e. 对着吹口吹几口气以确定活塞位置正确 。如吹出 的气无法通出乐器 ，请将活塞旋转一百八十度后 再吹气 ，直到能将空气吹出乐器为止 。

f. 小心地旋上缸管上盖并按压活塞数次 ，以使润滑 油平均分布于活塞上 。

3. 如润滑之后活塞仍不能平顺动作 ，请小心拆卸并

检视每个活塞表面及缸管内壁是否有脏污 。 4. 请依下列步骤定期清洁及润滑各调节管 :

a. 压下活塞并将调节管逐一拆下 。

|  |
| --- |
|  |
|  |





b. 将调节管上多余的水气及需润滑的部份使用软布 擦拭干净 。

|  |
| --- |
|  |

c. 将各调节管润滑部位上润滑油并组装回乐器 。

5. 使用乐盒内附软布擦拭指纹及脏污以保护涂装 。

**4**

注意事项

1. 请勿将吹口强压进吹口管中 ，组装时请稍微旋转 吹口及吹口管即可装入 。

|  |
| --- |
|  |

2. 各活塞及缸管组皆有配对 ，请勿随意改变位置 。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2 33 |

3. 将活塞组装回缸管时 ，请确定导定片与导定沟正 确接合 。

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |





4. 请勿将乐器置于桌椅或其他可能引起掉落的位置 上 ，以避免乐器因掉落而损坏 。吹奏完后请将乐 器收回乐盒 。

|  |
| --- |
|  |

5. 请将乐器交由专业维修厂及认证技师进行调整或 维修 。